**Raccord rapide M24/125**

pour douche murale fixe ou colonne de douche

Référence: **AT820125**

Descriptif CCTP

Raccord rapide M24/125 pour douche murale fixe ou colonne de douche.

Installation rapide et aisée du dispositif de filtration sur une douche murale ou une colonne de douche type DELABIE (SPORTING, SECURITHERM...). Pour montage sur une colonne de douche type PRESTO (DL400...), prévoir l'ajout d'un adaptateur (réf.AT03017).