

Becs Inox déclipsables
Bec L.129 Ø28 pour mitigeur à bec déclipsable
2 pièces

Référence: AT20002


Descriptif CCTP

Becs BIOCLIP déclipsables en Inox L.129 Ø 28 pour nettoyage et désinfection internes aisés ou autoclavage.

Becs équipés d'un brise-jet hygiénique, adapté à la pose d'un filtre terminal AQUATOOLS.

Becs à intérieur lisse limitant la prolifération bactérienne.

Le second bec permet de ne pas interrompre l'utilisation de la robinetterie pendant le nettoyage/détartrage du premier bec.

Conviennent à toutes les robinetteries à bec déclipsable AQUATOOLS.

Livrés par 2 pièces.
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